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Type 
Svedex superlak EPC stijldeur 

Uitvoering 
Nova Design
met glas openingen

Kantvormen
Stomp, armgeschaafd 
Opdek recht (zie TD kantvormen opdek) 

Draairichting 
Links of rechts draaiend 
 
Vullingen 
Stijlen uitgevoerd in vuren bekleed met MDF, dorpels MDF.
 
Dikte 
Ca. 39 mm 
 
Deurbreedte 
780, 830, 880, 930 mm. 
Afwijkende breedte mogelijk.
Voor minimale en maximale maten zie TD “ Minimale en maximale maten” 
 
Deurhoogte 
2015, 2115, 2315 mm. 
Afwijkende hoogte mogelijk.
Voor minimale en maximale maten zie TD “ Minimale en maximale maten” 
 
Afwerking 
Afgelakt met krasvaste EPC lak, Standaard in de kleur:

Diep zwart bij benadering RAL 9005
Onderzijde van de deuren zijn zwart afgewerkt.

Andere mogelijke kleuren:
Alpine wit, Extra wit, Licht eiken, Donker eiken en Metallic brons.


Hang- en sluitwerk 
Alle Nova Glasdeuren  zijn standaard voorzien van een gemonteerd smal loopslot (met uitzondering van schuifdeuren). Vanwege dit type smalslot zijn er enkel 2 soorten garnituren mogelijk; Enter en Air.

Alle Nova Lijndeuren zijn voorzien van  slotgatvoorplaatboring t.b.v. een Nemef 1200 / 1300 / Svedex SX200 serie en een gemonteerd Svedex SX210 slot. Afwijkende slotgat boringen zijn op aanvraag aan te brengen. 

Opdek deuren zijn afhankelijk van de hoogte voorzien van 2, 3 of 4 paumelle boringen. 
Stompe deuren zijn standaard pas- en armgeschaafd en niet voorzien van scharnierkrozingen. 
Scharnierkrozingen zijn op aanvraag aan te brengen. 
 
Glas 
Afhankelijk van het deurmodel zijn verschillende glassoorten leverbaar. Deuren worden altijd inclusief gemonteerd glas geleverd. 

Opties
groef in onderkant deur, dubbeldeurs 

Algemeen 
Producten van Svedex zijn KOMO-gecertificeerd, KOMO® attest met productcertificaat Nr. 20734. 
Monteren en afhangen van deuren en kozijnen volgens voorschrift.
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