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Type 

Svedex superlak EPC stijldeur 

Uitvoering 

Nova Design
Dicht model

Kantvormen

Stomp, armgeschaafd 

Opdek schuin, Opdek recht en Opdek Deluxe (zie TD kantvormen opdek) 
Draairichting 

Links of rechts draaiend 

Vullingen 

Standaard voorzien van HPC vulling 

Dikte 

Ca. 39 mm 

Deurbreedte 

780, 830, 880, 930 mm. 

Afwijkende breedte mogelijk.
Voor minimale en maximale maten zie TD “ Minimale en maximale maten” 

Deurhoogte 

2015, 2115, 2315 mm. 
Afwijkende hoogte mogelijk.

Voor minimale en maximale maten zie TD “ Minimale en maximale maten” 

Afwerking 

Afgelakt met krasvaste EPC lak, mogelijk in de kleuren:

Alpine wit bij benadering RAL 9010 

Extra wit bij benadering RAL 9016

Diep zwart bij benadering RAL9005
Onderzijde van de deuren geseald met hotmelt. 

Hang- en sluitwerk 

Alle deuren zijn standaard voorzien van een slotgatboring t.b.v. een Nemef 1200 / 1300 / Svedex SX200 serie en een gemonteerd Svedex SX210 slot. Afwijkende slotgat boringen zijn op aanvraag aan te brengen. 

Opdek deuren zijn afhankelijk van de hoogte voorzien van 2, 3 of 4 paumelle boringen. 

Stompe deuren zijn standaard pas- en armgeschaafd en niet voorzien van scharnierkrozingen. 

Scharnierkrozingen zijn op aanvraag aan te brengen. 

 
Opties

Stabilisator, groef in onderkant deur, valdorpel, dubbeldeurs, ventilatie openingen, deurdictator, specifieke slotgat- scharnier en paumelle boringen. 
Algemeen 

Producten van Svedex zijn KOMO-gecertificeerd, KOMO® attest met productcertificaat Nr. 20734. 

Monteren en afhangen van deuren en kozijnen volgens voorschrift.
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