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Type 

Superlak deur

Uitvoering

Dicht model of optioneel met glas openingen.
Kantvormen
stomp, armgeschaafd 

Opdek schuin, Opdek recht en Opdek Deluxe.

Draairichting

Links of rechts draaiend

Vullingen 

Standaard voorzien van honingraatvulling (FSC).

Optioneel leverbaar met ander type vullingen;

Tubulaire spaanplaatvulling, massieve vlasvezelplaatvulling, perliet vulling (uitsluitend dicht model). 

Dikte

Ca. 39 mm

Deurbreedte

530, 580, 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 1030, 1080, 1130 mm.

Afwijkende breedte mogelijk (max. tot 1230 mm).
Deurhoogte

2015, 2115, 2315 mm. 

Afwijkende hoogte mogelijk ( max. tot 2700 mm).

Afwerking

Afgelakt met krasvaste EPC lak, mogelijk in de kleuren:

Alpine wit, bij benadering RAL 9010 

Warm wit, bij benadering Ral 9001

Extra wit, bij benadering NCS S0300-N

Onderzijde van de deuren geseald met een hotmelt. 

Hang- en sluitwerk

Alle deuren zijn standaard voorzien van een slotgatboring t.b.v. een Nemef 1200 / 1300 slot. 

Afwijkende slotgat boringen zijn op aanvraag aan te brengen.

Opdek deuren zijn afhankelijk van de hoogte voorzien van  2, 3 of 4 paumelle boringen. 

Stompe deuren zijn standaard niet voorzien van scharnierkrozingen. 

Scharnier krozingen zijn op aanvraag aan te brengen.
Glasopeningen

Model 2, 5, 6, en 7 

Afwijkende glasopeningen op aanvraag.

Deuren met glasopeningen worden standaard geleverd met gemonteerd glas. 

Speciale uitvoeringen

Svedex superlakdeuren kunnen als brandwerend of geluidwerend uitgevoerd worden.

Zie voor de mogelijkheden, en meer informatie, de desbetreffende pagina’s op de serviceportal.
Opties

Stabilisator, groef in onderkant deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, dubbeldeurs, ventilatie openingen, ventilatie roosters, spionoog, deurdictator, specifieke slotgat- scharnier en paumelle boringen. 

Algemeen

Producten van Svedex zijn KOMO-gecertificeerd, KOMO® attest met productcertificaat Nr. 20734. Monteren en afhangen van deuren en kozijnen volgens voorschrift
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